Załącznik nr 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar Robót - Renowacja Rynku w Bielawie – I etap**  **w ramach projektu „ Renowacja Rynku i budowa współpracy z miastem Sumperk dla większego ruchu turystycznego ”.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie rodzaju robót** | **Jedn Miary** |  | | |  |
| **Ilość (jedn.)** | **Wskaźnik cenowy Wci (cena jed w zł.)** | **Wartość w zł.** |  |
| **1** | **GR 1 - pozyskanie działki / wycinka** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Koszty za wycięcie drzew** | | | | |  |
| 1 | świerk srebrny o obwodzie do 94 cm szt. 7 | kpl | 9 |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 1.1 | **OGÓŁEM GR 1 - pozyskanie działki / wycinka** | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | **GR 2 Przygotowanie terenu i podłączenie obiektu do sieci** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH i MAŁEJ ARCHITEKTURY** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Rozebranie nawierzchni** | | | | | |
| 1 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 86,00 |  |  |  |
| 2 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o wym. 45x45 cm | m2 | 42,60 |  |  |  |
| 3 | Rozbiórka obrzeży betonowych | mb | 185,00 |  |  |  |
| 4 | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa kamiennego | m2 | 169,00 |  |  |  |
|  |  | |  | razem |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **2.1.2** | **Demontaż** | | | | | |
| 1 | demontaż ławek żeliwnych i ponowny montaż na Rynku | szt | 9 |  |  |  |
| **2** | demontaż koszy stalowych | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | demontaż tablic informacyjnych | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | demontaż tablic informacyjnych (do ponownego montażu) | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | demontaż donic drewnianych (do ponownego montażu) | szt | 32 |  |  |  |
|  |  | |  | razem |  |  |
|  | **Razem rozbiórki i demontaż** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **PRZYŁĄCZA SANITARNE** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2.2.1 | **Przyłącze wodociągowe** |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyłącze wody z rur PE o średnicy do 50 mm do poidełek | m | 4,00 |  |  |  |
| 2 | studzienka wodomierzowa dla wodomierza o średnicy do 32 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
|  | razem | | | |  |  |
| 2.2.2 | **Przyłącze kanalizacyjne** |  |  |  |  |  |
| 1 | przyłącze kanalizacji sanitarnej z PCV o średnicy 160 mm dla poidełek | m | 10,00 |  |  |  |
|  | razem | | | |  |  |
|  | **Razem przyłącza sanitarne** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **INNE ROBOTY** | | | | | |
| **2.3.1** | **Wywiezienie gruzu na odległość do 5 km bez opłat za składowanie** | | | | | |
| 1 | gruz z rozbiórki (płyty betonowe, krawężniki betonowe itp.) | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 2 | odpady z rozbiórki nawierzchni z kruszywa kamiennego | m3 | 13,80 |  |  |  |
|  |  | |  | razem |  |  |
|  | **Razem przygotowanie terenu do prac budowlanych** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I CENY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW WYSYPISKU** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **2.4.1** | **Odpady z infrastruktury drogowej (ścieżki)** | | | | | |
| 1 | z rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych i z krawężników betonowych | ton | 2,00 |  |  |  |
| 2 | z rozbiórki nawierzchni z kruszywa kamiennego | ton | 12,50 |  |  |  |
|  |  | |  | razem |  |  |
|  | **Razem opłaty za składowanie odpadów** | | | |  |  |
|  | **OGÓŁEM GR 2 Przygotowanie terenu i podłączenie obiektu do sieci** | | | | |  |
|  | | | | | | |
|  | **GR 3 Instalacje** | | | | | |
| **3.1** | **INSTALACJE wodociągowe i kanalizacyjna** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3.1.1** | **instalacje wody pomiędzy poidełkami** | | | | |  |
| 1 | instalacja wody o średnicy 25 mm | m | 12,00 |  |  |  |
|  | razem int. Wodoc. | | |  |  |  |
| **3.1.2** | **Instalacja kanalizacyjna** | | | | |  |
| 1 | instalacja kanalizacji o średnicy 160 mm | m | 12,00 |  |  |  |
|  | razem inst. Kanal. | | |  |  |  |
|  | **Razem instalacje** | | | |  |  |
|  | **Ogółem GR 4 Instalacje** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GR 4 Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **NAWIERZCHNIE** | | | | |  |
| 1 | nawierzchnie z kostki granitowej do ponownego ułożenia (kostka granitowa z odzysku) | m2 | 72,50 |  |  |  |
| 2 | nawierzchnia z kostki granitowej nowej ( wzór) | m2 | 9,50 |  |  |  |
|  | razem | | |  |  |  |
|  | **Razem nawierzchnie** | | | |  |  |
| **4.2** | **TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE** | | | | |  |
| 1 | trawniki do renowacji | m2 | 140 |  |  |  |
| 2 | przesadzenie drzew | szt | 12,00 |  |  |  |
| 3 | sadzenie drzew lipa (obwód: 20-25 cm; wysokość 3,5 m) | szt | 9 |  |  |  |
| 4 | nasadzenia róż (krzewów) | szt | 353 |  |  |  |
| 5 | nasadzenia hortensji (krzewów) | szt | 90 |  |  |  |
| 6 | nasadzenie krzewów żywopłotowych | szt | 525 |  |  |  |
|  | razem | | |  |  |  |
|  | **Razem trawniki i nasadzenia** | | | |  |  |
| **4.3** | **OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY** | | | | |  |
| 1 | Ławka przyjaźni z piaskowca | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | kosze | szt | 4 |  |  |  |
| 4 | stojak na rowery | kpl | 3 |  |  |  |
| 5 | tablica informacyjna 250x175 cm | kpl | 2 |  |  |  |
| 6 | gablota informacyjna 250x175 cm | kpl | 2 |  |  |  |
| 7 | gablota informacyjna 250x107 cm | kpl | 2 |  |  |  |
| 8 | Tablice do wystaw plenerowych ( o pow. ekspozycyjnej wys. 70cm x szer. 100cm ) | kpl | 14 |  |  |  |
| 9 | Poidełka z piaskowca | kpl | 2 |  |  |  |
| 10 | poidełka z piaskowca | kpl | 2 |  |  |  |
| 11 | Ławki żeliwne | kpl | 8 |  |  |  |
|  | **Razem obiekty małej architektury** | | | |  |  |
| **4.4.** | **INNE ROBOTY** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cokół studni z piaskowca ( okładzina z płyt o gr. 4 cm na wysokość 40 cm) | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | Odnowienie balustyrady przed UM | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Obudowa urządzenia sterującxego fontanną | kpl | 1 |  |  |  |
|  | razem | | |  |  |  |
|  | **Razem inne roboty** | | | |  |  |
|  | **Ogółem GR 4 Zagospodarowanie terenu** | | | | |  |
|  | **RAZEM 1-4( netto )** | | | | |  |
|  | **Projekt techniczny (dla etapu I)** | kpl | 1 |  |  |  |
|  | **Ogółem - netto** |  | |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  | |  |  |  |
|  | **Ogółem brutto** |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |