Załącznik nr 3



**Dostępny samorząd – granty**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **Nazwa przedsięwzięcia grantowego: „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o poszczególnych potrzebach”**  **Dostawa, montaż oraz dostosowanie punktów obsługi klienta w obiektach Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1 oraz Piastowskiej 1, do potrzeb osób niepełnosprawnych z niedosłuchem poprzez montaż pętli indukcyjnych** |
| **PARAMETRY PĘTLI INDUKCYJNEJ DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH** Sprzęt powinien spełniać normy PN-EN 60118-4 dotyczącej instalacji i działania pętli indukcyjnych. |
| **TYP URZĄDZENIA:** |
| Recepcyjna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących |
| **SPOSÓB MONTOWANIA I WYKONANIE:** |
| Na biurko  W pomieszczeniach gdzie odbywa się obsługa indywidualna klienta, pętle indukcyjne powinny być wyposażone przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania narzędzia, min. wzmacniacz, okablowanie, uchwyt montażowy, mikrofon  Działanie pętli wewnątrz budynku |
| |  | | --- | | **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:** | | Zintegrowany mikrofon Wejście na zewnętrzny mikrofon  Regulowana moc sygnału w celu dostosowania do różnych aparatów  Wzmacniacz klasy D | |  | |  | | **INFORMACJE DODATKOWE:** | | Oferta WINNA DOTYCZYĆ montażu 6 szt pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Bielawie, na parterze, w budynkach przy pl. Wolności 1 oraz Piastowskiej 1, ich kalibracji, pętle winy posiadać zasięg w promieniu min. 1m., mieć niewielki rozmiar, działać przez szkło, meble, lady recepcyjne. Wykonawca powinien ponadto na własny koszt oznaczyć pomieszczenia międzynarodowym symbolem pętli, wykonać instruktaż pracowników Zamawiającego.  Urządzenie powinno być objęte 24 miesięczną gwarancją | |